Generelle Verschnittberechnung (gen\_VS)

1. Eingabewert durch 0,85 - Eingabewert -> Ergebnis Abrunden (keine Nachkommastellen)
2. Eingabewert aus 1. Durch 0,75 - Eingabewert -> Ergebnis Abrunden (keine Nachkommastellen)
3. Eingabewert aus 1.
   1. Eingabewert aus 1. Durch 0,85 - Eingabewert -> Ergebnis Abrunden (keine Nachkommastellen)
   2. (Eingabewert aus 1. Durch 0,75) – (Ergebniswert 3.a. + Eingabewert) -> Ergebnis Abrunden (keine Nachkommastellen)

Hinweis: Abrunden über int cast

Verschnittberechnung – Gesamtverschnitt (ges\_VS)

Auf Blatt